|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model | BF4M2012 | BF4M2012 | BF4M2012 |
| Type | 4 cylinders in line, water cooled, direct injection, turbocharged, after cooled |
| bore \* stroke | 101 \* 126mm |
| displacement | 4.04L |
| compression ratio | 19:1 |
| rated power | 69kw/74kw 2100rpm | 103kw 2500rpm | 118kw 2500rpm |
| max torque | 410N.m 1500rpm | 530N.m 1500rpm | 590N.m 1500rpm |
| idle speed | Euro II: 800±50 rpm   Euro III: 700±50 rpm |
| emission level | Euro II, Euro III |
| Noise | ≤94 dB(A) [GB1859] |
| net dry weight | 450kg |
| overall dimension | 800\*601\*832 mm |